餐厅空调主机迁移安装采购公告

我校拟对餐厅厨房天花吊顶上两处空调主机共15台迁移安装展开采购，欢迎符合要求的供应商投标报价。

一、项目简介

 项目名称：市委党校餐厅空调主机迁移安装采购

项目地址：深圳市香蜜湖路3008号中共深圳市委党校

项目内容：制冷设备拆除及外移安装。具体详见清单。

二、项目预算：9.6万元（投标人不得超预算报价，否则将被否决投标）

三、投标人的资格要求

1.报价人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织；

2.报价人参与本项目投标前三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），无行贿犯罪记录及在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的情况

3.具有建筑机电安装工程专业承包三级证书；

4.具有安全生产认证证书；

5.本项目不接受联合体报价。

五、投标单位应提交以下资料、材料：

1. 营业执照（加盖公章)；

2. 法定代表人身份证明书复印件及身份证复印件或法人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件（加盖公章，附件一）；

3. 政府采购投标及履约承诺函（加盖公章，附件二）；

4. 报价函（加盖公章，附件三）；

5. 清单报价表（加盖公章，附件四）；

6. 建筑机电安装工程专业承包三级证书

7. 安全生产认证证书

上述1-7纸质资料应装订成册，加盖骑缝章。

六、评标方法：本项目由采购方组成询价采购小组，按照最低价法评审。

七、现场踏勘：本项目不统一安排现场踏勘。

八、交付时间：收到采购人指令之日起一周内完工。

十、投标注意事项

**所有投标文件应于2021年7月28日16时之前送达到深圳市福田区香蜜湖路3008号市委党校行政楼一楼大厅物业前台（转504室）**

逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件、采购公告要求密封的报价文件，采购人将予以拒收

所有投标文件（一式五份）均须**装订成册**并加盖骑缝公章后一同密封投送，且必须在封面写明项目名称、投标人单位名称并加盖公章；若投标文件采用邮寄的，必须在邮寄包装外明确所投项目名称、投标人单位名称、联系人及联系电话，邮费自付，否则拒收。为了疫情防控工作需要，询价资料尽量以邮寄方式递交（同时接受现场递交标书）。

针对询价公告内容，如有疑问，请在询价公告截止时间3日前及时提出质疑，否则视为完全同意我校询价所有要求并在中标后不能提出任何项目询价要求相关异议。

投标报价过程中产生的一切费用，投标人应自行承担。

十一、本招标公告所有内容解释权归中共深圳市委党校。

十二、联系方式

单位名称：中共深圳市委党校

地址：深圳市福田区香蜜湖路3008号行政楼504室

邮编： 518040

联系人：刘老师 座机：0755-82768914

## 附件一

## 法人代表授权书

##

## 兹委派 （身份证号 ）参加贵单位组织的 招标工作，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

## 代表人情况

## 姓名：

## 电话：

附：委托代理人身份证复印件

## 投标人： （单位公章）

## 法定代表人（单位负责人）： （签字）

法定代表人（单位负责人）身份证号码：

委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

附件二

政府采购投标及履约承诺函

致：

我单位承诺：

1.我单位参与本项目投标前三年内，无行贿犯罪记录。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况。

5. 我单位参与本项目没有联合体应答，没有违法分包转包。

6.我单位在深圳政府采购活动中诚信情况承诺如下（在下列选项打“√”选择）：

□我公司在深圳政府采购活动中未受过诚信处罚情形；

□我公司在深圳政府采购活动中受过诚信处罚，处罚文号 ，处罚有效期为 年 月 日至 年 月 日。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并自愿承担投标无效的后果以及赔偿由此给采购人带来的一切经济损失。

特此承诺！

投标人名称： (公章)

法定代表人签名（或委托的全权代表人）：

日期：

附件三

投 标 函

致：

1.经慎重研究询价文件，我司响应采购公告，愿意以投标报价合计人民币

 元（大写： ），按照公告及其附件所规定的采购内容、数量、规格、条款、标准和技术规范等的要求向采购人报价。

2．如果我方中标，我方保证不违法分包转包，承诺按采购人要求完成询价范围内各项工作，不向采购人增加任何费用。

 投标人名称：（公章）

 授权代表姓名：

 日期：

附件四

详见迁移空调物料清单（填报报价）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单位用量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 桥架 | 300\*150mm | 米 | 24 |  |  |
| 2 | 铜管（新) | 含保温及包扎带 | 米 | 180 |  |  |
| 3 | 空调主机拆除外移安装 | 　 | 台 | 15 |  |  |
| 4 | 百叶更换安装 | 与现有百叶一致 | ㎡ | 40 |  |  |
| 5 | 仿石漆 | 　 | 项 | 2 |  |  |
| 6 | 设备基础 | 　水泥混泥土沙浆20 | 项 | 2 |  |  |
| 7 | 草坪铲除及清运 | 　 | 项 | 2 |  |  |
| 8 | 人工 | 　 | 个 | 12 |  |  |
| 9 | 税金10% | 　 | 项 | 1 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 |  |

**★工程要求：**

1.拆除两处天花吊顶空调主机12台及3台冷库主机移至室外安装，同时，需要铲除两处部分绿化并负责清理运走垃圾杂土，建设备基础水泥台为1300\*7500\*200mm、1300\*8000\*200mm，做基础上安装空调主机，联接铜管、电源线、加雪种等，调试设备正常使用。

2.主机外做围栏（不锈钢或铝钢）美化环境，高度与做好空调主机最高为宜。

3.拆除并更换百叶，8个风机风口需改为与现在颜色接近的百叶，

完成颜色与外墙接近。

4.现场作业工作人员应具有“房间空调器安装作业人员证”。

5.本项目所有工人一切施工安全由中标人负责。

6.本项目报价含税。