食堂厨房设备维修保养服务项目

采购公告

一、项目简介

项目名称：中共深圳市委党校食堂厨房设备维修保养服务项目；

项目地址： 深圳市香蜜湖路3008号中共深圳市委党校；

二、项目预算： 8.8万元（此价格为年度预算控制价）

三、投标人的资格要求

1.报价人为具有独立承担民事责任能力的企业法人；

2.报价人参与本项目投标前三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），无行贿犯罪记录及在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的情况；在经营活动中没有违法、消防安全等方面的不良纪录；

3.本项目不接受联合体报价；

四、投标单位应提交以下资料：

1.公司简介及营业执照；

2.法人委托授权书原件（附件一）；

3.法定代表人授权代理人居民身份证复印件；

4.政府采购投标履约承诺函（附件二）；

5.报价函（超预算报价将被否决投标）（附件三）；

6.《厨房设备日常维修配件报价清单》（附件四）；

7.根据党校厨房实际情况提出的维修保养方案，格式自拟；

8.同类业绩（提供合同复印件）；

上述1-8项逐页加盖公章装订成册，加盖骑缝章。

五、采购维保保养具体内容及要求

（一）服务范围

1.本项目服务范围包括党校所有餐厅厨房排油烟设施、燃气设备、电气设备、炉灶设备、食品加工设备、冷冻设备、通风设备及电气化炉配套设备等的维修和保养服务。

2.具体设施设备数量以党校厨房实际数量为准。

3.★整体设备每月保养维护二次，特殊情况时应在接到甲方维修通知2小时以内到场提供应急服务。

4.★单次单项产品配件更换价值100元以内的配件费包含在年度维修保养费内，单项产品配件数量累计金额超出100元的，按《厨房设备日常维修配件报价清单》据实结算。

（二）烹调炉具维护保养技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名  称 | 保养服务内容 | | 保养  周期 | 标准/要求 |
| 蒸柜 | 转动部位拆洗加油；  螺丝固定部位紧固和补、弹簧调整气制密封；  水制密封； | | 每 一个月全面检查两次 | 活动润滑无锈蚀  全部受力均匀、障碍弹力适宜  操作方便无泄漏  不能有滴漏 |
| 大小炒炉汤炉 | 炉堂耐火砖补固；  炉头、火位、气门火力调整；  炉头火种大小控制适宜；  气制密封；  水制密封；  发货空疏通； | | 防止进水热胀冷缩爆裂  最佳燃烧状态避免死火  节约煤气操作方便无泄漏、  不能有滴漏  大小火力、风力开关加注润滑油脂  炉膛耐火材料补固 |
| 电器炉具 | 开关旋扭灵活、电器触头完好；  发热元件正常；  防漏设置无缺失； |  | 不能残缺不全  无电流过大痕迹  无变值 |
| 炉灶蒸柜的排水管 | 接口牢固；  密封、耐热；  清理滤网、防堵塞；  更换阀门等； | 摇臂龙头稳固无晃动  连接无滴漏  水流大小正常  完好,畅通; |
| 注:每月定期检查维修项目：  蒸柜部分有蒸柜胶边、蒸柜门铰、蒸柜拉手、蒸饭盆、蒸汽水胆进排水是否正常；大小炒炉、煲汤炉、部分有炉头、炉煲、锅圈、气制、气管、气阀、风制、水制、火种制、铜管、铜索、炉堂耐火材料部分，及开关、电源接触是否良好、有无漏电现象等。 | | | | |

（三）钢制品维护保养

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名  称 | 保养服务内容 | 保养  周期 | 标准/要求 |
| 柜盘台类 | 拉手松脱紧固；  合页转动灵活；  焊接件补固；  上下水配件； | 每一个月全面检查两次 | 螺丝齐全、外观整齐  操作方便、无障碍  不准有开口损伤手  不得缺损、带病运转 |
| 车类 | 车轮加油和刹车调整；  锈蚀部位加焊补漆；  金属加固等； | 车轮转动自由、省力  车身平稳、安全  整体结实、无变形、无脱焊等 |
| 注：每月定期检查维修项目：  工作台柜部分有台柜脚、台柜门、台柜拉手、水笼头；餐车部分有车轮脚、推拉手、层板等。 | | | |

（四）养护检查服务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名  称 | 保养服务内容 | 保养  周期 | 标准/要求 |
| 风柜 | 检查皮带是否松紧；  轴承加注黄油；  支架和外壳擦锈补漆； | 每三个月检查一次 | 电机转动正常无异响  表面无腐蚀及破损  排油烟畅通 |
| 管道 | 检查管道漏油项目；  更换法兰、补漆、封油或增设接油盘； | 外观干净无变形  无漏油及腐蚀状态 |
| 运水扇 | 内置轴承加注黄油且看扇面有无锈蚀或缺损； | 运水转动自由，干净无腐蚀  喷头四周喷水无堵塞 |
| 清洗保洁 | 学苑一餐厅的1、2楼厨房、学苑二餐厅厨房、学苑三餐厅厨房，面积约1500平方米。运水烟罩控制箱、管道水压、加注轴承黄油、调整喷嘴适合高度，清洗所有厨房的炉头、烟罩、风管、静化器、炉灶、地面等内部油污状况 | 每三个月清理一次 | 更换磨损零件、运转有力、声音无异常，设备、地面无油污积存、 |
| 注：每月定期检查维修项目：  风柜部分有风柜电机、皮带轮、皮带、轴、轴承、电源开关；管道部分有油盘、法兰、支架；运水扇轴承；运水控制箱水位调整、轴承、声音异常。 | | | |

（五）制冷设备维护保养

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名  称 | 保养服务内容 | 保养  周期 | 标准/要求 |
| 制冷冷冻设备 | 散热器的灰尘清洗；  压缩机是否运转正常；  检查有无漏电现象；  发热元件除垢处理；  查看制冷状况和加雪种； | 每一个月检查一次 | 散热器运转正常  压缩机正常运作  设备正常制冷 |
| 注：每月定期检查维修项目：  高/低温冷库、四门高身雪柜、双门高身雪柜、双门平台雪柜、双门斩台雪柜、冰箱等 | | | |

（六）外置设备维护保养

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名  称 | 保养服务内容 | 保养  周期 | 标准/要求 |
| 外置  设备 | 加注轴承黄油；  添注机件润滑油；  调整各工位最佳运转距离；  调整各温控元件运行位置；  检查各主要零件运转情况，易损零件进行更换；  检查和调整各机具自动保护系统运行状况，确保无失误操作；  检查和修复调整各电路元件，确保正常运行；  燃气设备泄漏测试，更换气掣；  电气设备发热元件除垢处理；  设备水密测试，不滴不漏； | 每三个月  检查一次 | 设备转动处无异响  各部位运转正常  设备范围水气无泄漏现象  设备使用正常  洗碗机洗涤、烘干正常  箱体加热无异常  自动控制装置灵敏 |
| 注：每月定期检查维修项目：  外置设备有：多功能搅拌机、电焗炉连发酵柜、切片机、绞肉机、和面机、压面机、开水器、果汁机、搅肉机、切肉机、电热汤池柜、汤面炉、静电油烟净化器、消毒柜、炉灶风机、洗碗机、抽气风柜、风柜马达（以上电器类主要检查：电源开关、机器运转是否正常、机器有无漏电）。 | | | |

（七）维保响应机制

1.定期维保服务

供应商固定每月两次（5日、20日）安排专业技术人员到采购方厨房对设备、设施进行检查维护（维护标准详见以上维保具体内容），并对运行异常的设备进行记录。具体维保时间可根据采购方厨房的工作时间进行调整。

2.应急故障排除服务

供应商需随时响应采购方的应急维修项目，即设备出现故障在接到采购方电话通知2小时内赶到现场处理问题。

1. 工作期间注意事项

1.供应商工作人员需遵守采购方工作纪律，服从采购方工作人员安排。

2.供应商工作人员维护修理所造成的地面及墙面油污，由投标方将现场恢复至原有清洁标准。

3.供应商维护过程中所需电焊或明火作业时，需征得采购方工作人员的同意，并安排有资质的人员从事相关作业。采购方工作人员负责指定用水用电点，供应商自行连接到位。

4.所提供的维修更换配件必须符合国家标准以及生产规范要求，取得相应的产品资质，包括消防产品型式认可证书cccf、国家消防电子产品检验报告、工业电气产品防爆合格证、国家制造计量器具许可证cmc等。

七、服务期限

壹年（自合同签订之日起一年，期间不允许转包、分包），如双方商定续签合同的，履约评价为优，经甲方同意，乙方书面申请，可按年度每年续签一次，合同服务期最长三年。

八、现场踏勘

本项目不统一安排现场踏勘，投标人请自行踏勘，联系人：叶科 0755-82768881/82768368。

九、评审方法

本项目由采购方组成采购小组，综合投标人同类业绩、方案、投标报价，在符合公告各项要求的基础上，采购人自主择优确定中标人。

十、付款方式

按月支付，中标单位提交付款申请时需提供正规增值税专用发票，税票开具单位需为合同签署单位。

十一、投标时间及提出质疑

**所有投标文件应于2023年12月26日16：00时之前送达到深圳市福田区香蜜湖路3008号市委党校办公楼一楼大厅物业前台（转504室）。**

逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求密封的报价文件，询价方将予以拒收。

所有投标文件（一式五份）均须装订成册并加盖骑缝公章后进行密封投送，且必须在封面写明项目名称、单位名称联系人电话、并加盖公章；若投标文件采用邮寄的，必须在邮寄包装外明确项目名称、单位名称、联系人及联系电话，邮费自付，否则拒收。

针对公告内容，如有疑问，请在公告截止时间3日前及时提出质疑，否则视为完全同意我校所有要求并在中标后不能提出任何项目要求相关异议。

十二、本招标公告所有内容解释权归中共深圳市委党校。

十三、联系方式

单位名称：中共深圳市委党校

地址：深圳市福田区香蜜湖路3008号行政楼504室

邮编：518040

联系人：刘老师 座机：0755-82768914

## 附件一

## 法人代表授权书

## 

## 兹委派 （身份证号 ）参加贵单位组织的 招标工作，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

## 委托代理人手机号：

附：委托代理人身份证复印件

## 样品回寄地址：

## 联系人： 电话：

## 投标人： （单位公章）

## 法定代表人（单位负责人）： （签字）

法定代表人（单位负责人）身份证号码：

委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

附件二

政府采购投标及履约承诺函

致：

我单位承诺：

1.我单位参与本项目投标前三年内，无行贿犯罪记录。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况。

5. 我单位参与本项目没有联合体应答，没有违法分包转包。

6.我单位在深圳政府采购活动中诚信情况承诺如下（在下列选项打“√”选择）：

□我公司在深圳政府采购活动中未受过诚信处罚情形；

□我公司在深圳政府采购活动中受过诚信处罚，处罚文号 ，处罚有效期为 年 月 日至 年 月 日。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并自愿承担投标无效的后果以及赔偿由此给采购人带来的一切经济损失。

特此承诺！

投标人名称： (公章)

法定代表人签名（或委托的全权代表人）：

日期：

附件三

投 标 函（一）

致：

1.经慎重研究询价文件，我方愿意响应招标人采购公告全部条款，以投标报价人民币

元（大写： ），向采购人报价，此报价为响应采购公告内容的年度维修服务费，包含但不限于人工费、上门服务费、税费等所有费用。

2.附《厨房设备日常维修配件报价清单》，我司响应采购人清单内容规格要求，清单单价累计金额为\*\*\*元。按采购人要求的结算情形，据实结算。

投标人名称：（公章）

授权代表姓名：

附件四：《厨房设备日常维修配件报价清单》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规 格** | **品牌** | **数量** | **单位** | 单价控制价（元） | 投标报价（元） | 备注 |
| 1 | 炉用水龙头 | DN15 | 汇昌 | 1 | 个 | 68 |  |  |
| 2 | 气制 | 4分 | KITZ | 1 | 个 | 70 |  |  |
| 3 | 气制 | 6分 | KITZ | 1 | 个 | 95 |  |  |
| 4 | 气制 | 1寸 | KITZ | 1 | 个 | 130 |  |  |
| 5 | 气制 | 1.5寸 | KITZ | 1 | 个 | 238 |  |  |
| 6 | 气制 | 2寸 | KITZ | 1 | 个 | 300 |  |  |
| 7 | 水制 |  | 吕泉记 | 1 | 个 | 120 |  |  |
| 8 | 风制 | 2寸 | 黄伟 | 1 | 个 | 130 |  |  |
| 9 | 更换炒炉碟制 | 2分 | 黄伟 | 1 | 个 | 80 |  |  |
| 10 | 更换火种棒 | 2分 | 黄伟 | 1 | 个 | 58 |  |  |
| 11 | 防水带灯连动开关 | 16A | 恒达富 | 1 | 个 | 180 |  |  |
| 12 | 单电磁阀 | 2W-160-15 | 恒达富 | 1 | 个 | 210 |  |  |
| 13 | 炉用熄保点火器 | OCE-K339L | 恒达富 | 1 | 个 | 410 |  |  |
| 14 | 感应针点火针（双针） | L220mm | 恒达富 | 1 | 个 | 160 |  |  |
| 15 | 更换火种炉用铜管 | 2分 | 华发 | 1 | 条 | 130 |  |  |
| 16 | 更换气制炉用铜管 | 3分 | 华发 | 1 | 条 | 180 |  |  |
| 17 | 炉用A母 | 1寸 | 黄伟 | 1 | 个 | 55 |  |  |
| 18 | 炉用A母 | 1.5 | 黄伟 | 1 | 个 | 60 |  |  |
| 19 | 炉用A母 | 2寸 | 黄伟 | 1 | 个 | 80 |  |  |
| 20 | 文华炉头 | 6" | 三昌 | 1 | 个 | 150 |  |  |
| 21 | 火种制 | 1/8" | 三昌 | 1 | 个 | 40 |  |  |
| 22 | 波制 |  | KITZ | 1 | 个 | 57 |  |  |
| 23 | 不锈钢蒸饭盆 | 570\*420\*35 | 厂制品 | 1 | 个 | 150 |  |  |
| 24 | 不锈钢蒸饭盆 | 600\*400\*48 | 厂制品 | 1 | 个 | 180 |  |  |
| 25 | 不锈钢蒸盆 | 570\*420\*70mm | 厂制品 | 1 | 个 | 190 |  |  |
| 26 | 不锈钢蒸盆 | 610\*420\*80mm | 厂制品 | 1 | 个 | 200 |  |  |
| 27 | 不锈钢子弹脚 | 2" | 吕泉记 | 1 | 个 | 30 |  |  |
| 28 | 蒸柜拉手 |  | 吕泉记 | 1 | 个 | 130 |  |  |
| 29 | 蒸柜弹簧 | 6" | 仁和 | 1 | 个 | 25 |  |  |
| 30 | 蒸柜不锈钢门较 |  | 三昌 | 1 | 个 | 120 |  |  |
| 31 | 耐火砖 | 65\*115\*230 | 胜利 | 1 | 块 | 6.8 |  |  |
| 32 | 耐火砖 | 30\*115\*230 | 胜利 | 1 | 块 | 4 |  |  |
| 33 | 耐火砖 | 65\*65\*230 | 胜利 | 1 | 块 | 3.5 |  |  |
| 34 | 耐火水泥 |  | 胜利 | 10 | 斤 | 2.5 |  |  |
| 35 | 耐火砂 |  | 胜利 | 10 | 斤 | 1.8 |  |  |
| 36 | 耐火土 |  | 胜利 | 10 | 斤 | 1.5 |  |  |
| 37 | 烟囱砖 | 大炒 | 胜利 | 1 | 块 | 20 |  |  |
| 38 | 隧道砖 | 大炒 | 胜利 | 1 | 个 | 230 |  |  |
| 39 | 隧道砖 | 小炒 | 胜利 | 1 | 个 | 200 |  |  |
| 40 | 整体炉膛砖 |  | 胜利 | 1 | 个 | 500 |  |  |
| 41 | 耐火材料凝固剂 | 50kg | 胜利 | 1 | 包 | 120 |  |  |
| 42 | 花洒喷嘴 | 1/2" | 惠祥 | 1 | 个 | 68 |  |  |
| 43 | 防爆烟罩灯 |  | APPLEPY | 1 | 个 | 165 |  |  |
| 44 | 餐车车轮 |  | 国承 | 1 | 套 | 148 |  | 4个为一套 |
| 45 | 万向车轮 | 6寸 | 科顺 | 1 | 个 | 70 |  |  |
| 46 | 万向车轮 | 5寸 | 科顺 | 1 | 个 | 55 |  |  |
| 47 | 万向车轮 | 4寸 | 科顺 | 1 | 个 | 45 |  |  |
| 48 | 万向车轮 | 3寸 | 科顺 | 1 | 个 | 35 |  |  |
| 49 | 不锈钢油网 | 500\*500\*50 | 益德良 | 1 | 个 | 110 |  |  |
| 50 | 烟罩离心扇 | Ф335\*120H | 惠祥 | 1 | 盏 | 130 |  |  |
| 51 | 运水烟罩喷头 |  | 惠祥 | 1 | 个 | 15 |  |  |
| 52 | 星盆水龙头 | Ф20 | 飞皇 | 1 | 块 | 102 |  |  |
| 53 | 感应水龙头 |  | 汇昌 | 1 | 件 | 450 |  |  |
| 54 | 双温感应龙头 |  | 汇昌 | 1 | 件 | 560 |  |  |
| 55 | 双温水龙头 |  | 汇昌 | 1 | 件 | 280 |  |  |
| 56 | 炉头 | 4" | 三昌 | 1 | 套 | 200 |  |  |
| 57 | 炉头 | 5" | 三昌 | 1 | 套 | 260 |  |  |
| 58 | 炉头 | 6" | 三昌 | 1 | 套 | 400 |  |  |
| 59 | 静音型节能炉头 | 4" | 复济 | 1 | 套 | 390 |  |  |
| 60 | 静音型节能炉头 | 5" | 复济 | 1 | 套 | 420 |  |  |
| 61 | 静音型节能炉头 | 6" | 复济 | 1 | 套 | 460 |  |  |
| 62 | 炉头中圈 | 4" | 三昌 | 1 | 个 | 75 |  |  |
| 63 | 炉头中圈 | 5" | 三昌 | 1 | 个 | 80 |  |  |
| 64 | 炉头中圈 | 6" | 三昌 | 1 | 个 | 100 |  |  |
| 65 | 炉头瓦圈 | 4" | 三昌 | 1 | 个 | 65 |  |  |
| 66 | 炉头瓦圈 | 5" | 三昌 | 1 | 个 | 85 |  |  |
| 67 | 炉头瓦圈 | 6" | 三昌 | 1 | 个 | 90 |  |  |
| 68 | 喷火筒 |  | 仁和 | 1 | 个 | 195 |  |  |
| 69 | 高深节能炉头 | 4寸 | 仁和 | 1 | 套 | 400 |  |  |
| 70 | 节能低噪炉头 | 4寸 | 仁和 | 1 | 套 | 840 |  |  |
| 71 | 强力低噪炉头 | 5寸 | 仁和 | 1 | 套 | 1100 |  |  |
| 72 | 高频电子点火装置 |  | 复济 | 1 | 套 | 130 |  |  |
| 73 | 风气联动开关 |  | 三昌 | 1 | 套 | 200 |  |  |
| 74 | 粤式生铁圈 | Ф900 | 三昌 | 1 | 个 | 280 |  |  |
| 75 | 粤式生铁圈 | Ф600 | 三昌 | 1 | 个 | 180 |  |  |
| 76 | 炒炉烟囱重做 |  | 厂制品 | 1 | 件 | 295 |  |  |
| 77 | 小炒炉炉膛重砌 |  | 厂制品 | 1 | 个 | 420 |  |  |
| 78 | 大炒炉炉膛重砌 |  | 厂制品 | 1 | 个 | 515 |  |  |
| 79 | 炒炉不锈钢尾鐣 |  | 永强 | 1 | 个 | 142 |  |  |
| 80 | 炉用风机 | E4 | 永强 | 1 | 台 | 800 |  |  |
| 81 | 炉用风机 | E5 | 永强 | 1 | 台 | 850 |  |  |
| 82 | 炉用风机 | E6 | 永强 | 1 | 台 | 998 |  |  |
| 83 | 蒸柜水胆 | 3门型 | 厂制品 | 1 | 件 | 380 |  | 普通钢板厚5mm |
| 84 | 蒸柜水胆 | 3门型 | 厂制品 | 1 | 件 | 3200 |  | 201#不锈钢厚3mm |
| 85 | 蒸柜水胆 | 3门型 | 厂制品 | 1 | 件 | 5500 |  | 304#不锈钢厚3mm |
| 86 | 蒸柜水胆 | 2门大型 | 厂制品 | 1 | 件 | 4800 |  | 304#不锈钢厚3mm |
| 87 | 蒸柜胶边 |  | 艺煌 | 1 | 米 | 60 |  |  |
| 88 | 电蒸柜发热管 | 2KW | 益泉 | 1 | 条 | 150 |  | 不锈钢型 |
| 89 | 电蒸柜发热管 | 3KW | 益泉 | 1 | 条 | 200 |  | 不锈钢型 |
| 90 | 电蒸柜发热管 | 4KW | 益泉 | 1 | 条 | 210 |  | 不锈钢型 |
| 91 | 4分浮球阀 | 4分 | 松兴 | 1 | 个 | 170 |  |  |
| 92 | 不锈钢波纹管 | —— | 恒达富 | 1 | 条 | 89 |  |  |
| 93 | 电磁炉编码显示盒 |  | 金肯 | 1 | 套 | 480 |  |  |
| 94 | 漏电保护器 |  | 正泰 | 1 | 个 | 185 |  |  |
| 95 | 消毒柜门荷叶 |  |  | 1 | 个 | 60 |  |  |
| 96 | 消毒柜门封 |  |  | 1 | 条 | 230 |  |  |
| 97 | 消毒柜发热管 |  | 艺煌 | 1 | 条 | 350 |  | 加长型 |
| 98 | 设备琴键开关 |  |  | 1 | 个 | 67 |  |  |
| 99 | 电蒸柜温控仪 | TH150 |  | 1 | 套 | 410 |  |  |
| 100 | 通用温控仪 | TH125 |  | 1 | 套 | 380 |  |  |
| 101 | 通用温控仪 | TH110 |  | 1 | 套 | 350 |  |  |
| 102 | 异型发热管 |  | 艺煌 | 1 | 条 | 230 |  |  |
| 103 | 交流接触器 |  | 正泰 | 1 | 个 | 235 |  |  |
| 104 | 洗碗机高压花洒水管 |  |  | 1 | 个 | 460 |  |  |
| 105 | 洗碗机高压花洒头 |  |  | 1 | 套 | 380 |  |  |
| 106 | 蒸炉电磁阀 | 6分 |  | 1 | 个 | 230 |  |  |
| 107 | 脚踩水龙头 |  | 汇昌 | 1 | 套 | 460 |  | 含下水管 |
| 108 | 万向转换开关 |  | 康宝 | 1 | 个 | 180 |  |  |
| 109 | 发酵柜风扇 |  |  | 1 | 个 | 100 |  |  |
| **冰柜/冰箱** | | | | | | | |  |
| 1 | 双门冰柜加雪种 | R134a | 威雪龙 | 1 | 次 | 210 |  |  |
| 2 | 四门雪柜加雪种 | R134a | 威雪龙 | 1 | 次 | 380 |  |  |
| 3 | 冷库加雪种 | R22a | 威雪龙 | 1 | 次 | 690 |  |  |
| 4 | 冷柜冷凝电机 |  |  | 1 | 个 | 325 |  |  |
| 5 | 冷柜冷凝风扇 |  |  | 1 | 个 | 195 |  |  |
| 6 | 冰箱门铰 |  | 汇昌 | 1 | 个 | 185 |  |  |
| 7 | 温控器 |  | 劲力 | 1 | 个 | 200 |  |  |
| 8 | 压缩机 | 380 W |  | 1 | 台 | 2000 |  |  |
| 9 | 压缩机 | 280 W |  | 1 | 台 | 1680 |  |  |
| 10 | 压缩机 | 260 W |  | 1 | 台 | 1500 |  |  |
| 11 | 压缩机 | 180 W |  | 1 | 台 | 1350 |  |  |
| 12 | 起动器 |  | 华发 | 1 | 个 | 100 |  |  |
| 13 | 过滤器 |  | 华发 | 1 | 个 | 135 |  |  |
| 14 | 毛细管 |  | 华发 | 1 | 米 | 27 |  |  |
| 15 | 过载保护器 |  | 华发 | 1 | 个 | 60 |  |  |
| 16 | 四门冰柜加雪种 | R134a | 威雪龙 | 1 | 次 | 380 |  |  |
| 17 | 冷库加雪种 | R22a | 威雪龙 | 1 | 次 | 690 |  |  |
| 18 | 冷库压缩机 | 2P | 谷轮 | 1 | 台 | 5900 |  |  |
| 19 | 冷库压缩机 | 3P | 谷轮 | 1 | 台 | 7800 |  |  |
| 20 | 高低压保护器 | —— | 华发 | 1 | 个 | 480 |  |  |
| 21 | 冷库温度控制器 |  | 精创 | 1 | 个 | 460 |  |  |
| 22 | 冻库冷凝扇电机 |  | 华发 | 1 | 个 | 680 |  |  |
| 23 | 加热化霜器 |  | 艺煌 | 1 | 套 | 880 |  |  |
| 24 | 高温风扇 |  |  | 1 | 个 | 480 |  |  |
| 25 | 冷凝器扇叶 |  |  | 1 | 套 | 360 |  |  |
| 26 | 冰箱冷凝器 | 300\*120\*280 |  | 1 | 个 | 350 |  |  |
| **汤池柜** | | | | | | | |  |
| 1 | 控制开关 |  | 美控 | 1 | 套 | 182 |  |  |
| 2 | 温控仪 |  | 美控 | 1 | 件 | 465 |  |  |
| 3 | 发热管 | 1KW | 美控 | 1 | 条 | 138 |  | 加厚不锈钢型 |
| 4 | 发热管 | 2KW | 美控 | 1 | 条 | 175 |  | 加厚不锈钢型 |
| 5 | 发热管 | 3KW | 美控 | 1 | 条 | 200 |  | 加厚不锈钢型 |
| **油烟净化系统** | | | | | | | |  |
| 1 | 风柜电机 | 18.5 KW |  | 1 | 台 | 4000 |  | 30" |
| 2 | 风柜电机 | 15 KW |  | 1 | 台 | 3100 |  | 27" |
| 3 | 风柜电机 | 11 KW |  | 1 | 台 | 2500 |  | 25" |
| 4 | 风柜电机 | 7.5 KW |  | 1 | 台 | 1580 |  | 22" |
| 5 | 风柜轴承 | 2" |  | 1 | 套 | 350 |  | 27"以上 |
| 6 | 风柜轴承 | 1.5" |  | 1 | 套 | 320 |  | 25"以下 |
| 7 | 风柜轴 | 2" |  | 1 | 个 | 520 |  | 27"以上 |
| 8 | 风柜轴 | 1.5" |  | 1 | 个 | 460 |  | 25"以下 |
| 9 | 风柜风轮 | 30" |  | 1 | 组 | 2600 |  |  |
| 10 | 风柜风轮 | 27" |  | 1 | 组 | 1800 |  |  |
| 11 | 风柜风轮 | 25" |  | 1 | 组 | 1100 |  |  |
| 12 | 风柜皮带 |  | 鑫广信 | 1 | 条 | 40 |  |  |
| 13 | 净化器高压电源 |  | 宇风 | 1 | 个 | 1100 |  |  |
| 14 | 净化器高压电场 |  | 宇风 | 1 | 个 | 1800 |  |  |
| 15 | 净化器高压陶瓷 |  | 宇风 | 1 | 个 | 150 |  |  |
| 16 | 运水烟罩控制箱水泵 | JET-100 | 凌霄 | 1 | 台 | 1280 |  |  |
| 17 | 水泵防水挡板 |  | 厂制品 | 1 | 件 | 80 |  |  |
| 18 | 运水控制箱过滤器 |  | 厂制品 | 1 | 件 | 380 |  |  |
| 19 | 控制箱控制面板 | —— | 美控 | 1 | 套 | 620 |  |  |
| 20 | 控制面板 |  | 星星 | 1 | 套 | 420 |  |  |
| 21 | 控制箱过滤桶 |  |  | 1 | 个 | 280 |  |  |
| **其他类** | | | | | | | |  |
| 1 | 不锈钢汤桶 | 500\*600 |  | 1 | 个 | 520 |  |  |
| 2 | 不锈钢汤桶 | 500\*500 |  | 1 | 个 | 460 |  |  |
| 3 | 不锈钢汤桶 | 400\*500 |  | 1 | 个 | 430 |  |  |
| 4 | 不锈钢汤桶 | 300\*450 |  | 1 | 个 | 320 |  |  |
| 5 | 不锈钢汤桶 | 300\*300 |  | 1 | 个 | 165 |  |  |
| 报价合计 | | | | | | | 元 | |
| 注： | 以上罗列为易损配件，含税，如需更换其它配件，乙方另行报价给甲方，甲方批核后乙方再进行购换. | | | | | | | |